
Příloha A Smlouvy o dílo
PŘÍVOZ FRYMBURK – VÝMĚNA OBŠÍVKY DNA
 Dodavatel
	Název
	

	Sídlo
	

	IČ
	

	Statutární orgán
	


Technická specifikace zakázky
	Základní požadavky na dodávku nového podvozku (dále jen „AZ“)
	Cena bez DPH

	Výměna dnové obšívky od žebra 9 ½ po žebro 24 ½ v celé šířce dna,  tl. plechu 6 mm, lodní plech kategorie „A“ s atestem CS Lloyd (otryskaný a ošetřený) v jakosti GRADE A s certifikátem 3.2. od CS Lloyd, včetně dodávky, instalace a zavaření
	

	Ustavení plavidla na souši včetně dodání podpěr
	

	Zabezpečení pohonů proti posunutí během opravy
	

	Vypálení staré obšívky a obroušení žeber
	

	Zkouška těsnosti penetrační metodou
	

	Otryskání povrchu na Sa 21/2
	

	Nástřik dvousložkovým shopprimerem v tloušce 15 – 20 µm
	

	Základní nátěr epoxidovou dvousložkovou barvou pro nátěr lodí 150 µm
	

	Krycí vrstva 150 µm – barva RAL 3000
	

	Zajištění dozoru CS Lloyd v průběhu výměny obšívky dna
	

	Certifikace od CS Lloyd o způsobilosti přívozu po dokončení výměny
	

	Cena bez DPH celkem
	

	DPH
	

	Cena s DPH celkem
	


V _____________ dne __.__.______     
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       (Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka)
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